;/*++
;
; Copyright (c) 2012  by KYOCERA Corporation
;
;--*/

[Version]
Signature = "$WINDOWS NT$"
Class     = Net
ClassGUID = {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Provider  = %KYOCERA%
Compatible          = 1
MillenniumPreferred = .ME
DriverVer=06/20/2012,2.0.0.0
CatalogFile=kc02us_rndis.cat

; ================= Device section =====================
;
[Manufacturer]
%MfgName%          = Kyocera,NT.5.1

[Kyocera.NT.5.1]
%AndroidDevice%    = RNDIS.NT.5.1, USB\VID_0482&PID_0524&MI_00
%AndroidDevice%    = RNDIS.NT.5.1, USB\VID_0482&PID_0525&MI_00
%AndroidDevice%    = RNDIS.NT.5.1, USB\VID_0482&PID_052c&MI_00
%AndroidDevice%    = RNDIS.NT.5.1, USB\VID_0482&PID_0548&MI_00
%AndroidDevice%    = RNDIS.NT.5.1, USB\VID_0482&PID_0558&MI_00
%AndroidDevice%    = RNDIS.NT.5.1, USB\VID_0482&PID_0559&MI_00
%AndroidDevice%    = RNDIS.NT.5.1, USB\VID_0482&PID_057f&MI_00
%AndroidDevice%    = RNDIS.NT.5.1, USB\VID_0482&PID_0580&MI_00
%AndroidDevice%    = RNDIS.NT.5.1, USB\VID_0482&PID_0594&MI_00
%AndroidDevice%    = RNDIS.NT.5.1, USB\VID_0482&PID_0595&MI_00
%AndroidDevice%    = RNDIS.NT.5.1, USB\VID_0482&PID_059d&MI_00
%AndroidDevice%    = RNDIS.NT.5.1, USB\VID_0482&PID_059e&MI_00
%AndroidDevice%    = RNDIS.NT.5.1, USB\VID_0482&PID_05af&MI_00
%AndroidDevice%    = RNDIS.NT.5.1, USB\VID_0482&PID_05b0&MI_00
%AndroidDevice%    = RNDIS.NT.5.1, USB\VID_0482&PID_05e3&MI_00
%AndroidDevice%    = RNDIS.NT.5.1, USB\VID_0482&PID_05e4&MI_00
%AndroidDevice%    = RNDIS.NT.5.1, USB\VID_0482&PID_07b6&MI_00
%AndroidDevice%    = RNDIS.NT.5.1, USB\VID_0482&PID_07b7&MI_00
%AndroidDevice%    = RNDIS.NT.5.1, USB\VID_0482&PID_07e8&MI_00
%AndroidDevice%    = RNDIS.NT.5.1, USB\VID_0482&PID_07e9&MI_00

[ControlFlags]
ExcludeFromSelect=*

; Windows XP specific sections -----------------------------------

[RNDIS.NT.5.1]
Characteristics = 0x84   ; NCF_PHYSICAL + NCF_HAS_UI
BusType         = 15
AddReg          = RNDIS_AddReg_NT, RNDIS_AddReg_Common
; no copyfiles - the files are already in place

[RNDIS.NT.5.1.Services]
AddService      = USB_RNDIS, 2, RNDIS_ServiceInst_51, RNDIS_EventLog

[RNDIS_ServiceInst_51]
DisplayName     = %ServiceDisplayName%
ServiceType     = 1 
StartType       = 3 
ErrorControl    = 1 
ServiceBinary   = %12%\usb8023.sys    
LoadOrderGroup  = NDIS
AddReg          = RNDIS_WMI_AddReg_51

[RNDIS_WMI_AddReg_51]
HKR, , MofImagePath, 0x00020000, "System32\drivers\rndismp.sys"

; Windows 2000 and Windows XP common sections --------------------

[RNDIS_AddReg_NT]
HKR, Ndi,               Service,        0, "USB_RNDIS"
HKR, Ndi\Interfaces,    UpperRange,     0, "ndis5" 
HKR, Ndi\Interfaces,    LowerRange,     0, "ethernet"

[RNDIS_EventLog]
AddReg = RNDIS_EventLog_AddReg

[RNDIS_EventLog_AddReg]
HKR, , EventMessageFile, 0x00020000, "%%SystemRoot%%\System32\netevent.dll"
HKR, , TypesSupported,   0x00010001, 7

; Common Sections -------------------------------------------------

[RNDIS_AddReg_Common]
HKR, NDI\params\NetworkAddress, ParamDesc,  0, %NetworkAddress%
HKR, NDI\params\NetworkAddress, type,       0, "edit"
HKR, NDI\params\NetworkAddress, LimitText,  0, "12"
HKR, NDI\params\NetworkAddress, UpperCase,  0, "1"
HKR, NDI\params\NetworkAddress, default,    0, " "
HKR, NDI\params\NetworkAddress, optional,   0, "1"

[SourceDisksNames]
1=%SourceDisk%,,1

[SourceDisksFiles]
usb8023m.sys=1
rndismpm.sys=1
usb8023w.sys=1
rndismpw.sys=1
usb8023k.sys=1
rndismpk.sys=1

[DestinationDirs]
RNDIS_CopyFiles_98    = 10, system32/drivers
RNDIS_CopyFiles_ME    = 10, system32/drivers
RNDIS_CopyFiles_NT    = 12

[Strings]
KYOCERA               = "KYOCERA Corporation"
MfgName               = "KYOCERA Corporation"
ServiceDisplayName    = "USB Remote NDIS Network Device Driver"
NetworkAddress        = "Network Address"
AndroidDevice         = "Android USB Ethernet/RNDIS"
SourceDisk            = "Ethernet/RNDIS Driver Install Disk"

